ASSUME CS: CODE, DS: DATA

DATA SEGMENT

N1 DB 2H, 3H, 2H, 1H

DATA ENDS

CODE SEGMENT

START: MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV SI, OFFSET N1

MOV AX, 0000H

MOV AL, [SI]

INC SI

MOV DL, [SI]

MUL DL

MOV BX, AL

INC SI MOV AL,[SI]

INC SI

MOV DL, [SI]

ADD AL, DL

SUB AL, BX

MOV BX, AL

INT 03H

CODE ENDS

END START